高壓氣體容器及鋼瓶作業檢點紀錄表
   使用單位:                   設置場所：                                                                   年   月
	檢查項目及內容
	檢查結果
	備  註
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	1.鋼瓶是否損傷、銹蝕、破裂及變形 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.是否標示內容物名稱、張貼危害標誌及設置安全資料表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.鋼瓶之固定措施是否依規
  定(二條鍊條或固定架多
  點固定)直立固定好，未使 

  用時裝妥護蓋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.是否置於陰涼非陽光直射處
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.螺栓有無鬆動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.壓力表是否正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.管線及延長連接處是否無破裂、腐蝕及漏氣
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.其他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	․特殊註記․
	檢

查

人

員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


檢查結果正常者劃【V】.異常者劃【X】
1.每日使用前應作自主檢查後,方可作業。

2.若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.檢查表應存查。                                                             
檢查週期: 作業前





□容器 □鋼瓶  內容物名稱:                           





單位主管：





編號: ES-04-05-02-24








