一般車輛-定期檢查表(每季)
保管單位：               車牌號碼：                 保管人：                                  檢查日期：    年   月   日
	項次
	檢查項目
	檢查基準
	檢查方法
	檢查結果

	1. 
	車體
	檢查車內外 車架完整 外表無擦撞痕 配件無鬆動
	□目視□操作
	

	2. 
	輪胎
	檢查胎壓正常 胎面無針刺物 鋼圈無變形 螺栓無鬆動 完整
	□目視□操作
	

	3. 
	油箱
	油箱外表完整無滲漏
	□目視□操作
	

	4. 
	冷卻水箱
	水箱及輸送管路 水質正常 水位正常無破漏
	□目視□操作
	

	5. 
	油壓裝置
	油壓裝置試動作。 無漏油 操作正常
	□目視□操作
	

	6. 
	蓄電池及電氣系統
	檢查電池接線頭 電瓶液位 電壓指示 前後車燈 警示燈 喇叭 雨刷動作 清潔液無鬆動正常 液充足
	□目視□操作
	

	7. 
	煞車設備
	煞車油液位 煞車分泵 油管 手、腳煞車測試 正常無漏油 性能良好
	□目視□操作
	

	8. 
	引擎
	檢查潤滑油位正常 啟動容易 試運轉無異響 檢查排煙
	□目視□操作
	

	9. 
	排氣管火焰捕捉器
	檢查固定是否良好  檢查外觀完整無破孔 以通條試通確定內濾網完好
	□目視□操作
	

	檢查發現危害及危害分析：
	評估危害風險（嚴重性及可能性分析）：
	評估結果改善措施：
	檢討改善措施之合宜性：




備註 ：1. 依「職業安全衛生管理辦法」第14條規定一般車輛應每三個月就車輛各項安全性能定期實施檢查一次，紀錄保存三年。
   2.檢查結果欄:正常狀態打v，可能有異常△，異常狀態打x，無此項目打－。
   3.檢查結果若發現有危害之異常時，請立即報修。

檢查人員：                                                    單位主管： 
檢查週期: 每季





編號: ES-04-05-02-14









