第一種壓力容器定期檢查表檢查週期: 每月

 使用單位：                                 設置場所：                                                        年
	項次
	檢查部分
檢查項目
	判定標準
	檢查
方法
	檢查結果
	改善措施及追蹤

	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	一
	本體
	1.本體應無損傷或洩漏
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	2.本體表面應無銹蝕、無變形
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	二
	蓋板螺栓
	1.螺栓應完整、無鬆動、無損傷
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	2.蓋板應無變形
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	3.蓋板應無銹蝕、無損傷
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	三
	管線及閥
	1.管線應無損傷、無洩漏
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	2.管線應無銹蝕
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	3.閥組應無損傷、無洩漏
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	4.閥組應無銹蝕
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	四
	自動控制及附屬裝置
	1.各項自動裝置應保持堪用功能
	測試
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	2.溫度控制裝置運作應正常
	測試
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	3.溫度表本體應牢固，功能正常
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	4.壓力表本體應牢固，功能正常
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	五
	其他保持性能必要事項
	1.保溫設施應無脫落
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	2.支座、支撐應牢固、無腐蝕
	檢點
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	3.作業通道應無堵塞
	目視
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	檢查人員
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	


備註: 1.檢查結果：正常打，有必要加以特別保養打△，異常須送修或改善打×。
[bookmark: _GoBack]      2.檢查於發現有異常時，應立即檢修及採取必要措施。　單位主管:

      3.依據「職業安全衛生管理辦法」規定，應保存三年。編號:ES-04-05-02-02

