
動力驅動之衝剪機械定期檢查紀錄表

	實驗場所名稱(編號)
	
	檢查日期                                 
	

	設 備 名 稱(規格)
	

	項次
	檢查部分
(檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖)
	檢查方法
(目測、操作或量測等)
	檢查結果
(包括發現危害、分析危害因素)
	依檢查結果應採取
改善措施之內容

	1
	離合器及制動裝置
	
	
	

	2
	曲柄軸、飛輪、滑塊、連結螺栓及連桿
	
	
	

	3
	一行程一停止機構及緊急制動器
	
	
	

	4
	電磁閥、減壓閥及壓力表
	
	
	

	5
	配線及開關
	
	
	

	6
	其他
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	注意事項
	1.依職業安全衛生管理辦法第二十六條實施。
2.檢查週期：1次/年，保存三年。
3.檢查結果應詳實紀錄，註明為良好、不佳或劣化，若有實測數據者，請確實填寫；發現異常時，請立即報修。
(危害因素：含機械傷害、墜落、危險物及有害物、感電、缺氧、噪音、振動、輻射、溫差、作業環境、火災爆炸、人因…等)

	檢查人員：
	
	單位主管：



檢查週期: 每年





編號: ES-04-05-02-11








