國立聯合大學
起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員從事作業安全檢查表
施作區域：                     施作廠商：

               日期：    年    月   日
	◎適用於使用固定式起重機或移動式起重機從事貨櫃裝卸、船舶維修、高煙囪施工等尚無其他安全
  作業替代方法，或臨時性、小規模、短時間、作業性質特殊，經採取防止墜落等措施者。但除使
  用移動式起重機於道路或鄰接道路從事作業者外，從事垂直高度20公尺以下之高處作業，仍不得
  使用搭乘設備搭載或吊升人員作業。

	一、
作業之類型及說明
	(描述責任、位置、周圍環境、障礙物和潛在危險)

	二、
其他安全作業替代方法
	注意1:應根據勞工從事所暴露之危害為基礎(時間及費用非決定因素)
注意2:於下列各項支空格內敘述不採用該方法作業之理由。

	
	1
	施工架(原木、或原竹式、鋼管式、懸吊式、…):
　

	
	2
	高空工作車（車裝型、剪刀式、曲臂式、…）：
　

	
	3
	其他機械方式:
　

	
	注意3：如可採行以上任一作業方法，應以該方法進行作業；如不可行，繼續完成本表單。

	三、
起重機之要求
	檢核項目
	檢核結果

	
	1
	角度指示計
	□符合□不符合□不適用

	
	2
	伸臂長度計 
	□符合□不符合□不適用

	
	3
	過捲預防裝置及防脫裝置
	□符合□不符合

	
	4
	線性速度操控（33m/min以下） 
	□符合□不符合□不適用

	
	5
	鋼索安全係數10；吊鏈、吊帶、馬鞍環等之安全係數5 
	□符合□不符合

	
	6
	制動器及棘爪裝置等在正常狀態
	□符合□不符合

	
	7
	動力捲下操作（無自由落下） 
	□符合□不符合

	
	8
	伸臂以動力操控（無滑下情況）
	□符合□不符合

	
	9
	水平堅硬之地盤面（水平精度1%內） 
	□符合□不符合□不適用

	
	10
	穏固之腳/支撐（必要時舖設枕木或墊料） 
	□符合□不符合□不適用

	
	11
	外伸撐座能全部伸出 
	□符合□不符合

	
	12
	荷重自動顯示計（過負荷預防正常） 
	□符合□不符合□不適用

	
	13
	(1)起重機吊升荷重
	           公噸

	
	
	(2)作業半徑時之額定荷重
	             公噸

	
	
	(3)額定荷重之50％
	             公噸

	四、
搭乘設備之要求
	檢核項目
	檢核結果

	
	1
	專業機構之簽認報告 
	□符合□不符合

	
	2
	刻印號碼核對
	□符合□不符合

	
	3
	懸掛裝置頂端附件已減到最少
	□符合□不符合□不適用

	
	4
	搭乘設備設計之安全係數5以上
	□符合□不符合

	
	5
	向內開之門
	□符合□不符合

	
	6
	四周設扶手、中欄杆、10公分腳趾板或圍欄 
	□符合□不符合

	
	7
	頭頂防護設施(吊掛式)
	□符合□不符合□不適用

	
	8
	搭乘設備之內面平穩
	□符合□不符合

	
	9
	標示自重、最大荷重及限載人數
	□符合□不符合

	
	10
	吊升所需無線對講機
	□符合□不符合

	
	11
	乘載人數是否少於限載員額
	□符合□不符合

	
	12
	搭乘設備、懸掛裝置、人員及物件之總重量
	公斤

	
	注意：如四、12大於三、13(3)，不得使用搭乘設備

	五、
檢查與測試
	檢核項目
	檢核結果

	
	1
	簽認之起重機與現場作業之起重機編號是否相符
	□符合□不符合

	
	2
	搭乘設備之本體、連接處、配件及鋼索檢查 
	□符合□不符合

	
	3
	起重機於所有作業位置之運轉測試
	□符合□不符合

	
	4
	以預期最大荷重試吊測試，吊升至最大作業高度保持5
分鐘以上(移動位置者，重新試吊測試)
	□符合□不符合

	
	5
	試吊測試後，起重機之水平
	□符合□不符合

	
	6
	試吊測試後，起重機之支撐
	□符合□不符合

	六、
載人吊升作業前會議
	檢核項目
	檢核結果

	
	1
	操作手職責之再確認
	□符合□不符合

	
	2
	指揮手職責之再確認
	□符合□不符合

	
	3
	搭乘人員職責之再確認及安全帶(安全索)
	□符合□不符合

	
	4
	監督管理者職責之再確認
	□符合□不符合

	
	5
	所有工作人員再確認工作危害 
	□符合□不符合


註：1.使用之搭乘設備需依據「起重升降機具安全規則」及「起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作
      業注意事項」之相關規定辦理。
    2.本表參閱「起重機吊掛搭乘設備搭載或吊升人員作業注意事項」之『附件五起重機吊掛搭乘設
      備搭載或吊升人員從事作業安全檢核表』。
    3.作業完成後，檢查表須交回存查。
廠商現場負責人:                    檢查人員：
編號: ES-04-05-02-42
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