
環境與安全衛生自動檢查表 - 一般性工作場所(每月)
單位名稱:                      場所名稱:                                                              年
	項次
	檢查部分
	檢查結果

	
	
	   
	   
	  
	   
	
	   
	
	
	
	
	
	

	1
	電氣
安全
	配電盤是否裝設過負載斷路器或接地裝置
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	配電盤是否裝設中隔板，避免端子裸露造成感電災害
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	電氣設備是否正常運轉
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	電源插座是否標示電壓(110及220V，220V以紅字標示)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	插座、插頭、電線是否完整無破損
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	電氣設備使用時，插頭與插座是否固定緊密
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	電線相接處是否銜接良好、包覆緊密
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	基於安全考量，請儘量減少延長線使用；若必須使用時，請確認是否固定且不得超過安全負載
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	電氣設備是否設有漏電斷路器或接地(如冰箱、飲水機、冷氣機、除濕機等)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	水源及電源插座是否設有安全距離或擋板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	穩壓設備是否運作正常
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	自動停止裝置是否可正常作動
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	消防安全
	是否張貼緊急逃生避難圖並瞭解逃生路線
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	是否瞭解公共區域滅火器放置位置及使用方法
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	整體
環境
	照明、通風是否良好 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	環境、通道是否整潔暢通
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	是否設有二個以上出入口

(僅有一個出入口之處所請加強逃生路線及疏散訓練)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	狀況及處理情形
	

	檢 查 人 員
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注意
事項
	1.本表格為一般性工作場所之環境與安全衛生自動檢查表，檢查週期：1次/月，保存三年。
2.檢查結果應詳實紀錄，檢查結果正常者打(()，異常者打(()，無此項者(／)；檢查結果異常時，請加註異常狀況及地點並立即改善，本表自存於各實施單位。



檢查週期: 每月





編號: ES-04-05-02-36





單位主管:









