	局部排氣裝置內之空氣清淨裝置定期（重點）檢查紀錄表
設置單位:                           檢查日期：   年    月    日

	檢查部分(項目)(檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖)
	檢 查 方 法
	檢查結果(包括發現危害、分析危害因素)
	評估危害風險(嚴重性及可能性分析)
	依檢查及風險評估結果採取改善措施
	定期性檢討改善措施合宜性之情形

	1.構造部分之有否磨損、腐蝕及其他損壞之狀況及程度。
	
	
	
	
	

	2.除塵裝置內部塵埃聚積之狀況。
	
	
	
	
	

	3.濾布式除塵裝置者，有否濾布之破損及安裝部分鬆弛之狀況。
	
	
	
	
	

	4.洗淨水之噴出量、內部充填物適當否。
	
	
	
	
	

	5.處理能力。
	
	
	
	
	

	6.其他保持性能之必要事項。
	
	
	
	
	

	注意

事項
	1.檢查結果應詳實紀錄。

2.評估危害風險（V為嚴重性危害，？為可能性危害，－為無危害）

	檢查人員：
	
	單位主管：


	

	註：1.重點檢查：於開始使用、修理、拆卸、改裝時實施。

2.每年定期實施自動檢查一次以上。

3.紀錄應保存三年。



檢查週期:1.定期檢查: 每年


         2.重點檢查:拆卸、改裝或修理





編號: ES-04-05-02-09








