	小型壓力容器每年定期檢查紀錄表

	設置單位：
	規格容量：
	檢查日期：

	項次
	檢查項目（檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖）
	檢 查 方 法
	檢查結果（包括發現危害、分析危害因素）
	評估危害風險（嚴重性及可能性分析）
	依檢查及風險評估結果採取改善措施
	定期性檢討改善措施合宜性之情形

	1
	本體有無損傷
	
	
	
	
	

	2
	蓋板螺栓有否異常
	
	
	
	
	

	3
	管及閥等有否異常
	
	
	
	
	

	4
	其他保持性能之必要事項
	
	
	
	
	

	注意事項
	1.檢查結果應詳實紀錄。

2.評估危害風險（V為嚴重性危害，？為可能性危害，－為無危害）

	檢查人員：                                             單位主管：  

	註：每年定期實施一次，檢查記錄表應保存三年



檢查週期: 每年





編號: ES-04-05-02-06








